# 概念名词解释

<h2 id="">合同行号</h2>

具体执行的那条合同的号码，比合同多3个数字位，和前面的连接方式有：（-，/，空）

**头部字母含义**

- ZZBY开头 研发合同，MES跑着玩的

<h2 id="孔型">孔型</h2>

孔型是轧钢生产中轧辊上加工出的沟槽形状，用于对金属坯料进行轧制变形，使其获得所需的形状和尺寸，主要分为开口孔型、闭口孔型和半闭口孔型。

<h2 id="炉号">炉号</h2>

默认就是判定炉号的意思。
独立炉号维度只有3个 = 熔炼炉号+上料炉号+判定炉号

<h2 id="熔炼炉号">熔炼炉号</h2>

熔炼炉号是钢坯厂家提供的炉号，一炉可能是生产17根

<h2 id="上料炉号">上料炉号</h2>

采购的坯料，在入库的时候，为了统一管理，给他们一个熔炼炉号分配了1-3个上料炉号，用于厂内进行一致性管理。（至于分配依据，目前没人知道）
熔炼炉号和上料炉号的映射关系，**严格**遵守 1对多。
上料炉号默认是A开始

<h2 id="判定炉号">判定炉号</h2>

进行合同关联生产时赋予的炉号，默认情况下和上料炉号一致。
如果上料炉号没用完，还要再通过这个上料炉号再生产，就需要给这个再生产的判定炉号一个新炉号，C开头的。
无论是C开始还是A开始的炉号，都允许再次拆分

**A** 普通炉号：最常见的判定炉号

**C** 分炉炉号：从某个A或者C上分出的坯料做的炉号（存疑）

**D** 回炉炉号：一种未知炉号？

**F** 组批有关，去热处理现场问？

**J** 组炉炉号：20H钢种的坯料，允许多个判定炉号组成一个判定炉号

                组炉前的炉号是依然可查询的。

**26TG** 接箍炉号：TG是指天管给的号，26是其中一个数字。 接箍炉号在接箍缴库时产生

**API** 也是接箍炉号

**W** 外购管

<h2 id="成品炉号">成品炉号</h2>

私下叫法，就是判定炉号的意思

<h2 id="下线管">下线管</h2>

系统内是合格管，很多人说下线管时，心里想的是不合格管，需要特别小心问清楚。

<h2 id="离线管">离线管</h2>

系统内是不合格管，但是大家在描述时，经常认为是合格管

<h2 id="组批">组批</h2>

应该是热处理现场在选一些边角料组一起，具体意思也不是很明白

<h2 id="批号">批号</h2>

??

<h2 id="组号">组号</h2>

??

<h2 id="质量分组">质量分组</h2>

??

<h2 id="材料去向代码">材料去向代码</h2>

??

<h2 id="申请判定顺序号">申请判定顺序号</h2>

??

<h2 id="实体视图">实体视图</h2>

oracle数据库的概念，作为视图，但是又要持久化，刷新频率随缘，刷新内容全量，危险性非常大

<h2 id="材料状态">材料状态</h2>

材料状态（801501在制品阶段、801502成品、801503商品...）去问下生产

<h2 id="生产批号">生产批号</h2>

车管工序生产批号，去问一下生产

<h2 id="组号（长度分组）">组号（长度分组）</h2>

??

<h2 id="产出盘盈">产出盘盈</h2>

??

<h2 id="申请判定单号">申请判定单号</h2>

C072801402202012307060611 这么长一串，怎么解读？